130

4-х входная логика.

сс-a2

Контроллер крейта КАМАК.

ДП-141

Драйвер памяти серой магистрали.

AF(0,0) – чтение.

AF(0,25) – начать с первого П-140.

AF(0,9) – сброс счетчиков.

AF(1,0) – счетчик слов.

AF(2,0) – счетчик e.

AF(3,0) – счетчик cc.

П-140

Модуль памяти серой магистрали.

К-37

Контроллер крейта.

К-62

КД-336

Дополнительный контроллер.

КД-90

Дополнительный контроллер (программируемый). Описание КД-90

Р-29

Регистр

Т-162

Триггер + регистр.