Сервер хранения данных

На базе сервера SuperMicro.

Cпецификация
mb	X8SIL-F, Intel 3420, 4xDDR3, 2x8PCIE, 1x4PCIE, 1xPCI32, 2x1Gb Eth, 6xS-ATA, fake RAID(0,1,5,10), Video, IPMI, m-ATX.
cpu	Intel Xeon X3430 (2.4GHz, DDR3 1333MHz, cache 8MB, Quad, LGA1156, 95W)
mem	8GB, ECC, DDR3-1333
hdd	Hitachi Deskstar 7K1000.C, 500GB, S-ATA II, 7200rpm, 16MB cache (HDS721050CLA362 /0F10381)
case	CSE-836E1-R800B, Black, 19«, 16xSAS/SATA HS Bays, Slim DVD, 2x800W, 3U, E-ATX.
cd	Slim CD/DVD SATA to IDE KIT (ADSATAPISA+AASATAPIBK / CDM-PSATA).
sas cable	CBL-0108, Ipass - Ipass SAS Cable, 18».
nic	AOC-STG-I2, 2-port 10-Gigabit Ethernet LAN card (Intel 82598EB), PCI-e x8, 2xCX4, LP.
raid	Adaptec ASR-5805, 512MB, 8int SAS/SATA, PCI-E x8 + battery Adaptec ABM-800 Kit.

Сеть

Дисковая подсистема

Программное обеспечение