Сервер хранения данных

На базе сервера SuperMicro. http://www.trinitygroup.ru/products/server/trinity/el/e130-m3

mb	X8SIL-F, Intel 3420, 4xDDR3, 2x8PCIE, 1x4PCIE, 1xPCI32, 2x1Gb Eth, 6xS-ATA, fake RAID(0,1,5,10), Video, IPMI, m-ATX.
cpu	Intel Xeon X3430 (2.4GHz, DDR3 1333MHz, cache 8MB, Quad, LGA1156, 95W)
mem	8GB, ECC, DDR3-1333
hdd	Hitachi Deskstar 7K1000.C, 500GB, S-ATA II, 7200rpm, 16MB cache (HDS721050CLA362 /0F10381)
case	CSE-836E1-R800B, Black, 19«, 16xSAS/SATA HS Bays, Slim DVD, 2x800W, 3U, E-ATX.
cd	Slim CD/DVD SATA to IDE KIT (ADSATAPISA+AASATAPIBK / CDM-PSATA).
sas cable	CBL-0108, Ipass - Ipass SAS Cable, 18».
nic	AOC-STG-I2, 2-port 10-Gigabit Ethernet LAN card (Intel 82598EB), PCI-e x8, 2xCX4, LP.
raid	Adaptec ASR-5805, 512MB, 8int SAS/SATA, PCI-E x8 + battery Adaptec ABM-800 Kit.

Сеть

10GE контроллер на базе Intel_82598EB.

Дисковая подсистема

Контроллер

Raid Adaptec-5805.

Диски

ST31000524NS (SAS 450G)
s/n: 9WK2BNKJ, 9WK2B24B, 9WK2B0WM, 9WK2BMYY, 9WK2BMSZ, 9WK2BNKH

ST3450857SS (SATA 1T)
s/n: 6SK03B4B0000M117PKVH, 6SK009S100009101DUFW, 6SK00R9W0000M105KUHN, 6SK02NQV0000M117PKV4,

Конфигурация дисков

a	a	a
a	a	a
a	a	a
a	a	a

Программное обеспечение