Сервер хранения данных

На базе сервера SuperMicro. http://www.trinitygroup.ru/products/server/trinity/el/e130-m3

https://www.supermicro.com/products/motherboard/archive/xeon3000/3400/X8SIL.cfm?IPMI=Y

mb	X8SIL-F, Intel 3420, 4xDDR3, 2x8PCIE, 1x4PCIE, 1xPCI32, 2x1Gb Eth, 6xS-ATA, fake RAID(0,1,5,10), Video, IPMI, m-ATX.
cpu	Intel Xeon X3430 (2.4GHz, DDR3 1333MHz, cache 8MB, Quad, LGA1156, 95W)
mem	8GB, ECC, DDR3-1333
hdd	Hitachi Deskstar 7K1000.C, 500GB, S-ATA II, 7200rpm, 16MB cache (HDS721050CLA362 /0F10381)
case	CSE-836E1-R800B, Black, 19«, 16xSAS/SATA HS Bays, Slim DVD, 2x800W, 3U, E-ATX.
cd	Slim CD/DVD SATA to IDE KIT (ADSATAPISA+AASATAPIBK / CDM-PSATA).
sas cable	CBL-0108, Ipass - Ipass SAS Cable, 18».
nic	AOC-STG-I2, 2-port 10-Gigabit Ethernet LAN card (Intel 82598EB), PCI-e x8, 2xCX4, LP.
raid	Adaptec ASR-5805, 512MB, 8int SAS/SATA, PCI-E x8 + battery Adaptec ABM-800 Kit.

Сеть

10GE контроллер на базе Intel_82598EB.

Дисковая подсистема

RAID-контроллер

Raid Adaptec-5805.

Подключить диск с данными к серверу

Найти свободный отсек – у свободных через вентиляционные отверстия видна белая заглушка.

Вынуть салазки, открутить винты, снять заглушку.

Установить диск, прикрутив как минимум четырьмя винтами – иначе может заклинить. Пакетик с винтами обычно лежит в левом верхнем отсеке.

Вставить диск в сервер.

Запустить программу управления массивом StorMan.

Щелкнуть по диску правой кнопкой и нажать «create JBOD disk» (если вместо этого нажать «create simple volume», первые 42 блока с таблицей разделов будут затерты нулями).

Перезагрузиться. Диск появляется в /dev только после перезагрузки. Никакие rescan-ы в /sys/class/scsi-host не помогают.

Скопировать данные в хранилище.

После копирования:

Отключить диск

echo 1 | sudo tee /sys/block/(whatever)/device/delete

Извлечь диск, поставить заглушку на место, прикрутитв винтами.

Вернуть салазки в свободный отсек, соблюдая нумерацию.

Положить пакетик с винтами на место.

Нумерация отсеков:

3	7	11	15
2	6	10	14
1	5	9	13
0	4	8	12

Проблемы

-1- Система раз в 5 минут перезагружается, если сконфигурировать watchdog в BIOS.

Решение: на этой материнке два разных watchdog: один в биос (фиксирован на 5 минут), другой в IPMI (BMC-контроллере). Устанавливаем сервис `watchdog`, который взводит таймер в IPMI при старте операционки. Watchdog в BIOS не используем.

-2- Чтобы выбрать загрузочный диск, нужно:

Нажать Ctrl-A при загрузке.

В Adaptec 5805 Configuration Utility выбираем Manage Arrays.

Выбираем нужный диск, нажимаем Ctrl-B.