u-boot

Boot image zImage from 10.163.2.126 via tftp.

setenv serverip 10.163.2.126 tftpboot zImage wtags go

Flash kernel image.

tftpboot zImage
erase 1:4-13
cp.b $(fileaddr) 20000 $(filesize)
reset