u-boot

Boot image zImage from 10.163.2.126 via tftp.

setenv serverip 10.163.2.126 tftpboot zImage wtags go

Flash kernel image.

tftpboot zImage
erase 1:4-13
cp.b $(fileaddr) 20000 $(filesize)
reset

Flash filesystem image.

tftpboot rootfs.arm.jffs2
erase 1:14-
cp.b $(fileaddr) 160000 $(filesize)
reset

rootfs через nfs

Далее описан способ загрузки linux-системы через nfs (вообще без участия flash-памяти). Это очень удобно для мгновенной отладки, когда не нужно ничего перезаписывать во встроенную flash, а все файлы, в т.ч. и корневая файловая система, находятся на сервере.

Настраиваем nfs:

/data/work/em5root pandapc01(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anongid=1000,anonuid=1000,no_wdelay)

pandapc01 – ip удаленного хоста, на время настройки можно поставить *.
/data/work/em5root – папка под коневую фс.

После изменения не забываем сделать

sudo exportfs -a

Распаковываем корневую систему из buildroot:

cp rootfs.arm.tar /data/work/em5root cd /data/work/em5root # Без sudo не создадутся файлы устройств! sudo tar -xvf rootfs.arm.tar # id пользователя и группы те же, что в /etc/exports sudo chown -R 1000.1000 .