u-boot

Boot image zImage from 10.163.2.126 via tftp.

setenv serverip 10.163.2.126 tftpboot zImage wtags go

Flash kernel image.

tftpboot zImage
erase 1:4-13
cp.b $(fileaddr) 20000 $(filesize)
reset

Flash filesystem image.

tftpboot rootfs.arm.jffs2
# По неведомой причине (особенности jffs?) стирать нужно до конца.
erase 1:14-
cp.b $(fileaddr) 160000 $(filesize)
reset

rootfs через nfs

Далее описан способ загрузки linux-системы через nfs (вообще без участия flash-памяти). Это очень удобно для мгновенной отладки, когда не нужно ничего перезаписывать во встроенную flash, а все файлы, в т.ч. и корневая файловая система, находятся на сервере.

Собираем ядро с опциями ROOT_NFS и CONFIG_IP_PNP

В buildroot они называются так:

Networking support → Networking options → IP: kernel level autoconfiguration

File systems → Network File Systems → Root file system on NFS (не видна без первой опции)

Предварительно убеждаемся, что в «make menuconfig» «Target filesystem options» включена опция «tar the root filesystem» и правильно указан путь в «also copy the image to…».
Добавляем /dev/nfs в файл device_table.txt и пересобираем корневую фс в buildroot (make).

/dev/nfs b 777 0 0 0 255 0 0 -

Настраиваем tftp для zImage:

Настраиваем nfs для rootfs:

/data/work/em5root pandapc01(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anongid=1000,anonuid=1000,no_wdelay)

pandapc01 – ip удаленного хоста, на время настройки можно поставить *.
/data/work/em5root – папка под коневую фс.

После изменения не забываем сделать

sudo exportfs -a

Распаковываем корневую систему из buildroot:

cp rootfs.arm.tar /data/work/em5root cd /data/work/em5root # Без sudo не создадутся файлы устройств! sudo tar -xvf rootfs.arm.tar # id пользователя и группы те же, что в /etc/exports sudo chown -R 1000.1000 .

Настраиваем u-boot на целевом устройстве:

Предварительно рекомендуется выполнить printenv и скопировать старые значения переменных.

u-boot> setenv serverip 10.163.2.126 u-boot> setenv nfspath /data/work/em5root/ u-boot> setenv hostname pandapc01 u-boot> setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(nfspath) ip=$(ipaddr):::$(netmask):$(hostname) debug console=ttyS0,38400 nfsrootdebug; u-boot> setenv bootcmd tftpboot zImage\; wtags\; go u-boot> printenv u-boot> saveenv u-boot> reset

Если всё было сделано правильно, система должна загрузиться по nfs.