CAEN

HVMax

В большинстве модулей можно настроить аппаратную отсечку величины напряжения. Настраивается потенциометром на передней панели модуля. Уменьшать — против часовой стрелки, один оборот ~500В.