PC-BD

Интерфейсная плата PC-BD представляет собой печатную плату для подключения к шине ISA компьютера IBM-PC аппаратуры систем КАМАК, Вектор, СУММА. Контроллер позволяет вести 8-и и 16-и разрядный обмен данными по шине ISA, а так же обеспечивает возможности формирования запросов на прерывание и передачи данных по каналу прямого доступа в память для режимов блочных передач.

pc-bdn.doc