Конфигурирование

При загрузке Ctrl-A – Adaptec raid configuration utility. Но удобнее пользоваться графической утилитой StorageManager.

StorageManager

Установка: http://muzso.hu/2010/02/25/installing-adaptec-storage-manager-on-ubuntu-9.10-or-debian

* – только если пакет не собран, или вышла новая версия.

* скачиваем исходный код

* собираем пакет

устанавливаем собранный пакет (гтовый архив с пакетами был на сервере с мануалами)
dpkg -i storman_6.50-18570_amd64.deb

устанавливаем пакет libstdc++5, libxtst6

проверяем, что работает:

# /usr/StorMan/arcconf getconfig 1

Для запуска не под рутом:

# addgroup --gid 2000 storman
# usermod -a -G storman daq
# chown -R root /usr/StorMan/
# chgrp -R storman /usr/StorMan/
# chmod -R =rX /usr/StorMan/
# chmod g+rws /usr/StorMan/
# rm /usr/StorMan/*.log.1 /usr/StorMan/*.log

Запуск:

$ ssh -X root@storage
# /usr/StorMan/StorMan.sh
Если пишет, что "No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it."
То устанавливаем пакет xauth.
Если пишет, что "Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/StorMan/jre/lib/amd64/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory"
То устанавливаем пакет libxtst6
Если пишет, что не может отрыть порт "34571", проверьте, не запущена ли еще одна копия.

Выбор загрузочного массива (array)

Чтобы указать массив с загрузчиком, при старте нажимаем Ctrl-A (утилита конфигурирования RAID), далее:
«Array Configuration Utiltiy» → «Manage Arrays» → выбираем нужный массив, нажимаем Ctrl-B.
Завершаем работу с утилитой (три раза Esc), перезагружаемся.