Вход в bios-setup по f4.

Замечания по удаленной консоли BMC-контроллера

Для работы требуется Java6. Под ubuntu 10.11 заработало только после установки:

$sudo aptitude install sun-java6-jre sun-java6-fonts sun-java6-plugin

При нажатии на кнопку «Launch console» скачивается файл sess_pmxxxxxxxxxxxxx.jnlp
Его нужно открыть при помощи «Sun Java 6 Webstart», но НЕ «Iced Tea».

Монтирование образов CD

В веб-интефейсе BMC на вкладке «Virtual Media» можно создать виртуальный usb-CD с образом диска в расшаренной по сети папке (windows share, smb share). Для этого указываем хост и путь.

Пример:

Share host 172.22.100.55
Path to image \distributions\debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso

И нажимаем на save и mount. Никаких осмысленных сообщений не выводится. Сторонними средствами проверяйте хост, путь, лог smb-сервера и т.п.

Операция прошла успешно, если при нажатии «Refresh Status» отображается сообщение «There is a disk mounted.»

Virtual Media

Проблемы

* Не точно позиционируется курсор.

Решение: В меню консоли Options->Preference->Input, выбрать Absolute Mouse (Windows) даже если Linux.

* БАГ ! : Если открывшееся окно передвинуть мышкой, меню не будет доступно (открывается и тут же захлопывается), по крайней мере в GNOME.

Решение: Не двигать окно =) Передвиньте окно точно на то место, где оно появилось -- меню заработает. #$@&ые индусы.

* Экран консоли неправильного размера (полосы прокрутки).

Решение: Options->Preferences, нажать OK (окно будет перерисовано в правильном размере).