APC1500 RS

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1500&tab=software

Если слишком часто срабатывает при помехах в сети, нужно установить утилиту PowerCute от APC, и с её помощью задать «чувствительность» ИБП (на самом деле задается режим встроенного AVR, которых три: норма, повышенный порог, пониженный порог).